Dezentraler Fensterfalzlüfter für Holzfenster mit ausschließlich automatischer Volumenstromregelung über Regelungsklappen und beschlagsunabhängigem Einbau im oberen Blendrahmen bzw. Kämpfer. Einbau verdeckt im Fensterfalz.

Fräsung des Fensterfalzes notwendig. Befestigung des Lüfters über 3 Schrauben.

Bei geschlossenem Fenster ist der Lüfter nicht sichtbar.  Es gibt keine bedienbaren Elemente und keine zusätzlich angebrachten sichtbaren Lüfterelemente.

Folgende durch notifizierte Prüfstellen erstellte Nachweise sind vorzulegen:

Luftdurchlässigkeit inklusive Luftvolumenstromkennlinie nach DIN EN 13141-1

Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208 in Verbindung mit DIN EN 1027

Schalldämmwert Rw nach EN ISO 10140-2, bewertet nach EN ISO 717-1

Menge:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Einheit:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

EP:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

GP:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_