Decentralny wrębowy nawiewnik okienny do okien z plastikowych z wyłącznie automatyczną regulacją natężenia przepływu przez klapy regulacyjne i z niezależnym od okuć montażem w górnej części skrzydła okna. Montaż bez frezowania, niewidoczny w przyldze okiennej. Mocowanie poprzez zatrzaśnięcie w rowku uszczelki skrzydła. Przy zamkniętym oknie nawiewnik jest niewidoczny. Nie ma obsługowych elementów i dodatkowo umieszczonych widocznych elementów nawiewnika.

Otwór wlotowy lub wylotowy powietrza przez dołączone uszczelki wymienne w zakresie zewnętrznej uszczelki ramy.

**Należy przedłożyć poniższe potwierdzenia, sporządzone przez notyfikowane jednostki badawcze:**

* Przepuszczalność powietrza z krzywą charakterystyczną natężenia przepływu powietrza według DIN EN 13141-1
* Szczelność przed ulewnym deszczem według DIN EN 12208 w połączeniu z DIN EN 1027
* Wartość izolacji akustycznej Rw według EN ISO 10140-2, określona według EN ISO 717-1

Oferowany produkt: arimeo classic S

Kolor uszczelki okna:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ilość:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jednostka:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cena detaliczna:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cena ogółem:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_