Decentralny wrębowy nawiewnik okienny do okien drewnianych z wyłącznie automatyczną regulacją natężenia przepływu przez klapy regulacyjne i z niezależnym od okuć montażem w górnej ościeżnicy wzgl. ślemienia. Montaż niewidoczny w przyldze okiennej. Konieczne frezowanie w przyldze okiennej. Mocowanie nawiewnika 3 śrubami.

Przy zamkniętym oknie nawiewnik jest niewidoczny. Nie ma obsługowych elementów i dodatkowo umieszczonych widocznych elementów nawiewnika.

**Należy przedłożyć poniższe potwierdzenia, sporządzone przez notyfikowane jednostki badawcze:**

* Przepuszczalność powietrza z krzywą charakterystyczną natężenia przepływu powietrza według DIN EN 13141-1
* Szczelność przed ulewnym deszczem według DIN EN 12208 w połączeniu z DIN EN 1027
* Wartość izolacji akustycznej Rw według EN ISO 10140-2, określona według EN ISO 717-1
* Oferowany produkt: arimeo classic T

Oferowany produkt: arimeo classic T

Ilość:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jednostka:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cena detaliczna:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_