**Kiirás**

**arimeo® classic S műanyag ablakhoz**

Kizárólag szabályzó lamellás, automatikus térfogatáram-szabályzással bíró, nem egy ponton, azaz nem központosított, decentrális levegő bejuttatást lehetővé tévő, műanyag ablakba a vasalattól függetlenül, rejtett módon beszerelhető ablakfalc-szellőző.

Beszerelés marás nélkül, az ablakszárny felső részébe, az abban lévő tömítés helyére, bepattintással. Bezárt ablaknál a szellőző ne legyen látható.

Kapcsolók, működtető elemek és egyéb pótlólagos, látható módon szerelt szellőző elemek nem fordulhatnak elő.

A levegő belépése, vonatkozásképpen kilépése az együtt szállított csere tömítésekkel biztosítva a külső tok/keret tömítésének vonalában.

A következő, bejelentett vizsgaközpontok által kiállított igazolásokat kell benyújtani:

* Térfogatáram, beleértve jelleggörbét is a MSZ EN 13141-1 szerint.
* Csapó eső elleni védettség a MSZ EN 12208 szerint a MSZ EN 1027-tel összefüggésben
* Léghangszigetelés Rw MSz EN 10140-2 szerint, értékelve az MSZ EN ISO 717-1 -nek megfelelően

Az ablak tömítésének színe:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mennyiség:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mennyiségi egység:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Egység ár:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Teljes ár:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_